원고 작성 방법

기술자료집 원고 작성법

2020. 02. 20  제 1회 편집위원회 제정

일반사항

1) 한글97 이상

2) 본문 글씨체 : 신명조 10point

3) 줄 간격 : 160%

4) 편집용지 : A4(297 mm×210 mm)

5) 여백 : 위 20mm, 아래 15mm, 왼쪽 25mm, 오른쪽 20mm, 머리말 5mm, 꼬리말 5mm

제목

해당 페이지 첫줄, 가운데 정렬, 신명조 17point 진하게

저자(소속) : 저자의 사진 첨부(3*4 사이즈)

중고딕 10point , 제목과 저자 사이 공백은 두줄 공백의 크기 바탕10point

대제목(장)

대제목 12point 진하게 작성, 본문이 처음 시작되는 대제목은 저자(원고작성자) 다음 두 줄 띄운 후 작성하며, 대제목 바로 아래 중제목이 올 경우 다음 줄에 중제목 시작함. 대제목 아래 바로 본문이 시작될 경우는 대제목과 본문 사이 한 줄 띄운다. 본문이 끝난 후 대제목이 들어갈 때는 본문과 대제목 사이 두 줄 띄움.

중제목/소제목

중제목 11point 진하게 작성하고 소제목은 신명조 10point 진하게 작성하며, 중제목 바로 아래 오는 제목은 다음 줄에 작성, 본문과 중제목 사이는 한줄 띄우고. 소제목과 본문 사이는 소제목 다음 줄에 본문을 들여쓰기 하여 시작한다.

본문

신명조 10pt, 본문의 시작과 문단이 시작할 때는 항상 들여쓰기, 소제목과 본문 사이는 줄을 띄어쓰지 않고 소제목 다음 줄에 본문을 시작한다.

표/그림

중고딕 9point, 표인 경우 제목을 표의 바로 위줄에 표가 시작되는 좌측에서부터 시작하여 쓰고, 그림인 경우 그림의 아래에 가운데 정렬로 쓴다. 표/그림과 본문 사이는 위, 아래로 한줄 공백을 두도록 한다.

참고문헌

본문이 끝난 후 작성하며 본문의 끝 행과 참고문헌과 두 줄 공백(중고딕 9point)을 둔 후 작성하며 번호를 붙이고 책제목/저자명(펴낸곳, 인쇄출판년도) 순으로 작성한다. 저자가 없을 경우는 쓰지 않는다.

페이지 번호

본문 하단 중앙에 들어가도록 설정

원고 내용상 2단 편집이 가능한 경우 2단편집으로 작성

붙임2 : 원고 작성 예제

TAB 필요성과 효과

증명  사진

3*4사이즈

홍 길 동

(주)○○○○

1. TAB의 필요성

TAB는 Testing(시험), Adjusting(조정), Balancing(평가)의 약어로 건물내의 모든 공기조화 시스템에 설계에서 의도한 기능을 발휘하도록 점검, 조정하는 업무이며 주요 기능은 다음과 같다.

① 공기 및 물 분배의 밸런싱

② 전체 시스템이 설계치에 도달할 수 있도록 조정

③ 전기 계측

④ 모든 장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인

⑤ 소음 측정

한편, 시험, 조정, 평가의 용어는 다음과 같이 정의된다.

시험 (Testing) : 각 장비의 정량적인 성능 판정

조정 (Adjusting) : 터미널 기구에서의 풍량 및 수량을 적절하게 조정하는 작업

평가 (Balancing) : 설계치에 따라 분배 시스템(주관, 분기관, 터미널)내에 요구되는 유량이 흐르도록 배분

2. 제점 및 개선방안

2.1 냉각탑 병렬 배관

2.1.1 문제점

① 여러 대의 냉각탑이 병렬로 배관에 연결되어 있을 경우 냉각수의 불균형 발생

② 냉각수량 불균형으로 OVER FLOW 또는 냉각수량 부족으로 공기가 흡입

③ 냉각탑 보충수량 과대로 에너지 낭비요인 발생 또는 소음, 진동 발생

<표 21> 운영모드

운영 모드	화재 구역
E1(역전배연)	1구역
E2(정회전배연)	2구역

2.1.2 개선방안

<그림 1> 냉각탑 병렬설치시 배관시공

~  생 략  ~

5. 결론

~대하여 살펴보았으며, 향후 TAB 업무 수행이 도움이 되길 바란다.

<참고문헌>

1. 도로설계편람 (건설교통부 1999)

원고작성 시 고려사항

원고 작성 시 고려 사항

단위는 SI Unit를 사용한다.

2. 단위사용상 주의할 점

가. 대문자와 소문자의 구분을 명확히 한다. 단위명칭이 사람 이름에서 유래된 것은 첫 번째 문자는 대문자로 하고, 그 외의 것은 모두 소문자로 한다.

Pa(pascal), W(Watt), N(Newton), Hz, V(Volt), K(Kelvin), A(Ampere),

길이(m, mm, km 등), 무게(g, kg), 시간 초(s)

부피 리터는 대문자 L로 쓴다.

나. 조립단위가 2개 이상의 단위기호의 적이나 제 일 때는 다음과 같이 쓴다.

a) 적(곱하기)은 (․)을 좁게 표시한다. 오인할 염려가 없을 때는 생략해도 좋다.

Torque : N․m, Nm  (○)        N-m  (X)

b) 제(나누기)는 다음 방법으로 쓴다.

가속도 : m/s2, m․s-2   (○)

사선을 2개 이상 중복해서 쓰지 않는다.

비열 : J/(㎏․K)  (○),    J/㎏/K (X),   J/㎏․K   (X)

다. 접두어의 대문자 소문자의 구분을 명확히 한다.

a) 대문자와 소문자의 사용을 이해한다.

길이 : km (○)   Km (X),    mm (○)  MM(X)   Mm(X),

특히 M(mega : 106)과 m(milli : 10-3)은 주의를 요한다.

b) 접두어는 수치가 0.1 ∼ 1000 사이가 되도록 쓰는 것이 좋다.

압력 :  33.5 MPa (좋다)     33,500 kPa (좋지 않다.)

라. 기호와 수치 사이에는 간격을 둔다.

55 mm (○)         55mm (X)

단, Celsius 온도[℃], 백분율[%], 각도[°, %, ＇, ＂]에는 간격 없음

20℃ (○) 20% (○) 45° (○)    20 ℃ (X)   20 % (X)  45 ° (X)

마. 온도, 온도 차, 온도 간격에는 단위기호로서 [K], [℃] 어느 것이든 사용 가능하다.

300 K(절대온도, 온도차)(○), 100℃(Celsius 온도, 온도차)(○),  300°K(X)(°는 불필요)

구분	기존 단위	사용할 단위	비고
열량	cal/h, kcal/h, Gcal/h, USRT	W, kW, MW, GW, J/s
동력	HP	W, kW
압력	kgf/cm2, bar, mAq	Pa, kPa, Mpa
유량	LPM, CMH, m3/h	L/s, LPS, m3/s, CMS, mL/s	1 L/s = 3.6 CMH

3. 표 작성 시 문장은 왼쪽 정렬

X	O	비고
가가가가가가가가	가가가가가가가가
가가가가	가가가가
가가가가가가가가가	가가가가가가가가가

4. 띄어쓰기는 한글 맞춤법에 따른다.

X	O
장 비 번 호	장비 번호
비 고	비고
목 차	목차

5. 관경 표기는 ISO에 의한 방법으로 DN을 사용한다.

X	O	비고
100 mm, 100A, Φ100, 4B	DN 100	DN은 Diameter Nominal로 호칭경을 의미함

6. 도면의 복잡한 계통도는 잘 보이지 않으므로 이해하기 쉬운 간단한 Diagram으로 표현하여

넣는다.

7. 문장은 주어 동사 목적에 의거하여 이해하기 쉽게 명확하게 쓴다.

8. 제목 번호 체계

2.

2.1

2.1.1

(1)

1)   ⇢  1~2칸 띄운 후 번호를 붙인다.

①   ⇢  2~4칸 띄운 후 번호를 붙인다.

※ 원고의 분량은 A4지 10페이지 내외로 작성(최소 7페이지 이상)하고, 작성 후 꼼꼼히 확인하여 되도록 오탈자가 없도록 부탁드리며, 원고의 내용 또한 충실하게 작성하여 편집위원회에서 재작성을 요청하지 않도록 부탁드립니다.